
**桥流程**


桥创建




桥增加port



桥接收报文流程



桥发送报文



问题：

1、ptype\_all、dev->extended->ptype\_all有啥区别

dev->extended->ptype\_all这个应该是该物理设备对应的扩展设备，可能是子接口那种

2、正常网卡这个时候走哪个路径？

deliver\_ptype\_list\_skb(skb, &pt\_prev, orig\_dev, type,

&ptype\_base[ntohs(type) &

PTYPE\_HASH\_MASK]);